Підключення принтеру до ПК

Перед початком виконання роботи пройдіть інструктаж з техніки безпеки

Хід виконання роботи:

1. Візьміть принтер та переконайтеся, що його кабель живлення відключений від джерела живлення.

2. Розташуйте принтер поруч з вашим ПК. Впевніться, що він знаходиться на столі або поверхні, яка є зручною для роботи.

3. Відкрийте задню частину принтера, щоб знайти порт для підключення кабелю даних.

4. Погляньте на задню панель ПК та знайдіть відповідний порт для підключення принтера. Зазвичай це USB-порт.

5. Підключіть один кінець кабелю USB до порту принтера та інший кінець - до відповідного порту на задній панелі ПК.

6. При потребі включіть принтер, підключивши кабель живлення до джерела електроживлення та натиснувши кнопку живлення.

7. ПК розпізнає новий принтер та автоматично встановить необхідні драйвери. У разі, якщо попроситься вказати додаткові драйвери, використовуйте диск, який постачається з принтером або завантажте їх з веб-сайту виробника принтера.

8. Завершивши установку драйверів, принтер буде готовий до використання. Ви можете перевірити його шляхом друку тестового документа або зайти до налаштувань друку на ПК, щоб побачити, чи є принтер присутнім та обраним за замовчуванням.

Запишіть звіт виконання роботи в зошит.